HiSpark编程指南

- 调测资料
  - SDK Sample使用指南
    - 前言
    - 概述
    - Sample框架
    - 外设 Sample
    - SLE UART Sample
    - SLE UART DMA Sample
    - SLE Mouse Sample
    - SLE amic vdt with dongle
    - SLE microphone
    - SLE measure dis
    - BLE Lowpower Sample
    - BLE UART Sample
    - BLE Keyboard Sample
    - BLE SLE TAG Sample
    - BLE Mouse Sample
    - USB Keyboard Sample
    - USB Mouse Sample
    - USB AMIC VDT Sample
    - RCU
    - 多连接
    - air mouse
    - SLE MOUSE with Dongle
    - SLE OTA dongle
    - game mouse
    - BLE UUID
    - 缩略语
  - SDK二次开发网络安全注意事项
    - 前言
    - 产品安全解决方案
    - 结论
  - SDK开发环境搭建用户指南
    - 前言
    - 开发环境搭建
    - 编译SDK
    - 新建APP
  - 内存维测指导书
    - 前言
    - 简介
    - 内存维测功能
  - 射频AT测试指南
    - 前言
    - 射频测试AT指令
    - AT指令组包示例
    - 注意事项
  - 维测指导书
    - 前言
    - 概述
    - 日志说明
    - 日志分析
    - 问题定位
    - 典型案例
    - 常见问题FAQ
- 软件资料
  - AT命令使用指南
    - 前言
    - 指令说明
    - 通用AT指令
    - BT业务AT指令
    - 新增AT指令方法
  - DFU升级APK开发指南
    - 前言
    - 功能特性
    - 系统框架
    - 工程文件部署
    - 界面实现
    - 升级界面Fragment实现
    - 关于界面Fragment实现
    - 应用清单AndroidManifest
  - DFX软件开发指南
    - 前言
    - DIAG维测功能
    - 死机诊断
    - Dump解析
  - EFUSE使用指南
    - 前言
    - 概述
    - 使用软件接口读写EFUSE
    - 使用BurnTool烧写EFUSE
  - NFC TAG软件开发指导书
    - 前言
    - 概述
    - 开发指导
  - NV存储用户指南
    - 前言
    - NV简介
    - NV编译预置
    - NV API指南
    - 定制化NV结构使用介绍
    - 通过NV自定义传输数据最大长度
  - Release notes
    - 1.0.18版本描述文件
    - 1.0.17版本描述文件
    - 1.0.16版本描述文件
  - SDK开发指南
    - 前言
    - 概述
    - 系统接口
  - SDK接口变更说明书
    - 前言
    - BLE SDK接口变更说明
  - SP31 SLP使用指南
    - 开源版本
  - USB HID复合设备开发指南
    - 前言
    - 概述
    - 实现方式
  - 代码框架说明
    - 前言
    - SDK模块框架
    - SDK目录结构
    - SDK目录说明
  - 低功耗FAQ
    - 前言
    - 系统无法睡眠
    - IO无法唤醒系统
    - 唤醒后外设异常
    - 低功耗导致OTA升级异常
    - 功耗比预期高
    - 锁中断导致BT业务阻塞
    - 概率性狗超时
    - 供电模式&软件配置
    - 提前唤醒时间问题
  - 低功耗sample使用指南
    - 前言
    - 编译&测试
    - 系统状态管理
    - 用户指南
  - 低功耗开发指南
    - 前言
    - 低功耗概述
    - 低功耗方案
    - 开发指引
    - 功耗优化
    - 常见问题
  - 功率配置说明书
    - 前言
    - 射频功率配置说明
  - 升级方案使用指南
    - 前言
    - 概述
    - 升级包制作
    - 升级包传输
    - 升级包保存
    - 升级包本地升级
    - FAQ
  - 快速入门指南
    - 前言
    - 文档目录
    - 环境搭建
    - 基础功能开发
    - 调优
    - 特性开发
    - 测试报告
  - 星闪应用层SLE-Link协议
    - 前言
    - 概述
    - SLE Frame格式定义
    - 服务接口定义
    - 交互流程示例
  - 星闪软件开发指导书
    - 前言
    - 概述
    - Device Discovery接口
    - Connection Manager接口
    - SSAP Server接口
    - SSAP client接口
    - Low Latency接口
    - Transmission Manager接口
    - SLE Passkey接口
    - SLE Channel Map 接口
  - 红外学习使用指南
    - 前言
    - 红外学习方式
    - 通过比较器进行红外学习
    - 使用指南
  - 蓝牙软件开发指导书
    - 前言
    - 概述
    - GAP接口
    - GATT server接口
    - GATT client接口
  - 设备驱动开发指南
    - 前言
    - Pinctrl
    - GPIO
    - UART
    - SPI
    - I2C
    - ADC
    - DMA
    - PWM
    - WDT
    - Timer
    - Systick
    - TCXO
    - Flash
    - SFC
    - QDEC
    - KEYSCAN
    - PDM
    - USB_HID
    - USB_DFU
    - I2S
    - TRNG
    - 附：MIDDLEWARE
  - 音频编解码开发指导书
    - 前言
    - 概述
    - Audio Encoder
    - Audio Decoder
    - 调试与功能
- 工具资料
  - BurnTool工具使用指导书
    - 前言
    - BurnTool工具简介
    - 操作指南
    - FAQ
  - HiSpark Studio使用指南
    - 前言
    - 工具简介
    - 开发环境搭建
    - 工程管理
    - 工程配置
    - 编译运行
    - 软件包烧录
    - 栈分析和镜像分析
    - 工程调试
    - 串口控制台工具
    - Kconfig配置
    - GUI工程创建与使用
    - 高阶分析功能使用
    - 常见错误

### 该页内容

- 前言
- 射频测试AT指令
  - 射频测试相关AT指令一览表
  - 通用AT指令
    - 进入AT模式
    - 退出AT模式
  - BLE射频测试相关AT指令描述
    - BLE测试建议流程
    - BLE业务使能
    - BLE注册回调
    - 常发指令
    - 常收指令
    - 常发常收停止指令
    - BLE 复位指令
  - SLE射频测试相关AT指令描述
    - SLE测试建议流程
    - SLE使能指令
    - SLE注册回调
    - 常发指令
    - 常收指令
    - 常发常收停止指令
    - SLE 复位指令
  - 射频单音
  - XO 32M校准（可选）
    - 执行CTRIM校准指令
    - CTRIM校准值写入EFUSE / FLASH指令
    - 读取当前CTRIM寄存器配置
  - CFO动态校准上报（可选）
  - RT201 FEM使能（可选）
- AT指令组包示例
- 注意事项
  - 所有指令的参数输入格式必须为十进制
  - 部分指令返回值为十六进制
  - 所有参数的间隔符逗号为英文字符","
  - 串口回复说明
  - 星闪协议频点表

# 前言

概述

本文档主要介绍BS2XV100的射频非信令相关的测试指令和指令的组包示例，测试前务必阅读注意事项。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称 | 产品版本
--- | ---
BS2X | V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师。

- 软件开发工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号 | 说明
--- | ---
| 表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
| 表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
| 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
| 用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
| 对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本 | 发布日期 | 修改说明
--- | --- | ---
04 | 2025-05-30 | 更新“常发指令”小节内容。 更新“常收指令”小节内容。 更新“常发指令”小节内容。 更新“常收指令”小节内容。 更新“常发常收停止指令”小节内容。
03 | 2025-01-14 | 更新“常发指令”小节内容。
02 | 2024-08-29 | 更新“射频测试相关AT指令一览表”、“射频单音”、“CTRIM校准值写入EFUSE / FLASH指令”、“CFO动态校准上报（可选）”小节内容。 更新“AT指令组包示例”小节内容。 更新“部分指令返回值为十六进制”、“串口回复说明”、“星闪协议频点表”小节内容。
01 | 2024-05-24 | 第一次正式版本发布。 更新“射频测试相关AT指令一览表”小节内容。 新增“RT201 FEM使能（可选）”小节内容。
00B05 | 2024-03-29 | 更新“BLE业务使能”小节内容。
00B04 | 2024-03-15 | 更新“射频测试相关AT指令一览表”小节内容。 更新“BLE射频测试相关AT指令描述”小节内容。 更新“SLE射频测试相关AT指令描述”小节内容。
00B03 | 2024-01-18 | 更新“AT指令组包示例”章节内容。
00B02 | 2023-12-28 | 更新“常发指令”小节内容。
00B01 | 2023-11-01 | 第一次临时版本发布。

# 射频测试AT指令

## 射频测试相关AT指令一览表

指令 | 描述
--- | ---
a testsuite_sw_at | 从testsuite进入AT模式（最新版本删除）。
AT+TESTSUITE | 退出AT模式。（最新版本删除）
AT+BLEENABLE | BLE业务使能
AT+BLEFACCALLBACK | 注册BLE命令上报回调（没有相应退出操作）。
AT+BLETX | BLE常发指令。
AT+BLERX | BLE常收指令。
AT+BLETRXEND | BLE常发、常收停止指令。
AT+BLERST | BLE软件复位指令。
AT+SLEENABLE | SLE使能指令（没有相应退出操作）。
AT+SLEFACCALLBACK | 注册SLE命令上报回调（没有相应退出操作）。
AT+SLETX | SLE常发指令。
AT+SLERX | SLE常收指令。
AT+SLETRXEND | SLE常发、常收停止指令。
AT+SLERST | SLE软件复位指令。
AT+BTRFCALI | 射频自校准指令。
AT+BTTXLO | 射频单音指令。
AT+XOREGVAL | 读取当前校准寄存器配置指令。
AT+XOCALI | 晶体频偏校准指令。
AT+XOSETEFUSE | 频偏校准值写EFUSE指令。
AT+XOSETFLASH | 频偏校准值写FLASH指令。
AT+FEMENABLE | RT201 FEM配置使能（重启生效）。
AT+SLECFORPT | SLE测试模式对通场景cfo上报指令。
AT+SLECFORSSI | 设置SLE测试模式对通场景cfo上报的rssi门限。

## 通用AT指令

> 说明： 若当前软件版本同时支持testsuite模式和AT模式，则两种模式串口复用，需要通过以下两条指令相互切换，如果当前版本只支持其中一种模式，则忽略本章节。

### 进入AT模式

格式 | a testsuite_sw_at
响应 | [TEST_PASSED!] 成功：OK 失败：[TEST_FAILED : ERROR CODE]
示例 | a testsuite_sw_at
注意 | 上电时如果默认为testsuite模式，需要由testsuite模式切换到AT模式，测试AT指令的前置条件。

### 退出AT模式

格式 | AT+TESTSUITE
响应 | 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+TESTSUITE
注意 | 由AT模式切到testsuite模式。

## BLE射频测试相关AT指令描述

### BLE测试建议流程

图 1 BLE产测AT测试流程

### BLE业务使能

格式 | AT+BLEENABLE
响应 | [ACore] ble enable cbk in, result:0 ble enable 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+BLEENABLE 回复： OK
注意 | 在进行BLE所有指令前，必须先执行BLE使能指令，使能BLE相关业务接口。 本使能指令没有相应退出操作，测试BLE指令的前置条件之一。 上电后发一次即可，重复发易出现问题。

### BLE注册回调

格式 | AT+BLEFACCALLBACK
响应 | 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+BLEFACCALLBACK
注意 | BLE测试前先注册上报回调，否则业务指令没有上报状态打印。没有相应退出操作，测试BLE指令的前置条件，上电后发一次即可，重复发易出现问题。

### 常发指令

格式 | AT+BLETX=<freq>,<payload_len>,<payload_type>,<phy>
响应 | 成功：OK status：0x0 注意：status为非0值表示该指令执行出错。 失败：ERROR ERROR原因：指令不支持或格式错误。
参数说明 | <freq>：发送频点 发送频率范围是（2N+2402）MHz，其中N即freq，范围0～39，频率有效范围为2402MHz～2480MHz。 <payload_len>：包长度 37～255 Byte，蓝牙Core_v5.3协议定义，如图1所示。 <payload_type>：发包模式 0：PRBS9 1：11110000 2：10101010 3：PRBS15 4：11111111 5：00000000 6：00001111 7：01010101 <phy>：PHY类型 1：1M PHY 2：2M PHY 3：Coded PHY with S=8 data coding 4：Coded PHY with S=2 data coding
示例 | AT+BLETX=0,255,0,1
注意 | 参数为十进制,中间“,”不可省略。

图 1 BLE 非编码测试包结构

### 常收指令

格式 | AT+BLERX=<freq>,<phy>,<modulation_index>
响应 | 成功：OK status：0x0 注意：status为非0值表示该指令执行出错。 失败：ERROR ERROR原因：指令不支持或格式错误。
参数说明 | <freq>：发送频点 发送频率范围是（2N+2402）MHz，其中N即freq，范围0～39，频率有效范围2402MHz～2480MHz。 <phy>：PHY类型 1:1M PHY 2:2M PHY 3:Coded PHY with S=8 data coding 4:Coded PHY with S=2 data coding < modulation_index >：调制指数 0:Assume transmitter will have a standard modulation index 1:Assume transmitter will have a stable modulation index 2～256:Reserved
示例 | AT+BLERX=0,1,0
注意 | 参数为十进制,中间“,”不可省略。

### 常发常收停止指令

格式 | AT+BLETRXEND
响应 | 成功：OK status：0x0, num_packets:0x3e8 失败：ERROR
示例 | AT+BLETRXEND 回复： OK status:0x0, num_packets:0x3e8 说明：在RX结束后发送收包指令得到回复num_packets:0x3e8说明收到1000包。
注意 | 停止RX时保证在仪表发完包后执行。 num_packet在RX结束后关注， num_packet：收包数。 为避免丢包，停止RX时要保证在仪表完成发包后执行。

### BLE 复位指令

格式 | AT+BLERST
响应 | 成功：OK status：0x0 失败：ERROR
示例 | AT+BLERST
注意 | BLE软件复位指令，在进行BLE RF测试前先发BLE复位指令恢复软件状态。

## SLE射频测试相关AT指令描述

### SLE测试建议流程

图 1 SLE产测AT测试流程

### SLE使能指令

格式 | AT+SLEENABLE
响应 | [ACore] sle enable cbk in, result:0 [ACore] sle device discovery in, action:0 sle enable 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+SLEENABLE 回复： OK
注意 | 在进行SLE所有指令前，必须先执行SLE使能指令。 本使能指令没有相应退出操作，测试SLE指令的前置条件之一。 上电后发一次即可，重复发易出现问题。

### SLE注册回调

格式 | AT+SLEFACCALLBACK
响应 | [AT] sle factory register cbks. 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+SLEFACCALLBACK
注意 | SLE测试前先注册回调，没有相应退出操作，测试SLE指令的前置条件之一。 上电后发一次即可，重复发易出现问题。

### 常发指令

格式 | AT+SLETX=<freq>,<pwr>,<payload_len>,<payload_type>,<phy>,<format>,<TX_rate>,<pilot>,<polar>,<interval>
响应 | 成功：OK general event report opcode[04] status：0 注意：status为非0值表示该指令执行出错。 常见场景，重复发送（不生效）status：b 失败：ERROR ERROR原因：指令不支持或格式错误。
参数说明 | <freq>：发送频点 0～78：射频信道号依次对应对应2402MHz～2480MHz，详见图1和图2。 <pwr>: 发送功率 GFSK： 0：-4dBm 1：-2dBm 2：0dBm 3：2dBm 4：4dBm 5：6dBm QPSK/8PSK： 0：-8dBm 1：-6dBm 2：-4dBm 3：-2dBm 4：0dBm 5：2dBm <payload_len>：包长度 根据星闪协议，包长范围是0～255Byte <payload_type>：发包模式 0：PRBS9 1：11110000 2：10101010 3：PRBS15 4：11111111 5：00000000 6：00001111 7：01010101 <phy>：PHY类型 0: 1M 1: 2M 4: 4M <format>：帧类型 0：无线帧类型1 2：无线帧类型2 说明：无线帧类型1对应GFSK速率，无线帧类型2对应PSK速率 <TX_rate>：速率 0：GFSK 2：QPSK 3：8PSK <pilot>：导频 0：无导频 1：8:1 2：4:1 3：16:1 <polar>: 编码 0：无编码 2：3/4 <interval>: 间隔 经验证间隔需要[6,255] （单位125μs）, payload length为255Byte时，建议interval设置为50。
示例 | AT+SLETX=0,5,255,0,1,2,2,0,0,50
注意 | 参数均为十进制,中间“,”不可省略。

### 常收指令

格式 | AT+SLERX=<freq>,<phy>,<format>,<pilot>,<interval>
响应 | 成功：OK status：0 注意：status为非0值表示该指令执行出错。 常见场景，重复发送（不生效）status：b 失败：ERROR
参数说明 | <freq>：发送频点 0～78：射频信道号依次对应对应2402～2480 MHz，详见图1和图2 <phy>：PHY类型 0: 1M 1: 2M 4: 4M <format>：帧类型 0：无线帧类型1 2：无线帧类型2 说明：无线帧类型1对应GFSK速率，无线帧类型2对应PSK速率 <pilot>：导频 0：无导频 1：1:1 2：4:1 3：16:1 <interval>：间隔 经验证间隔需要[6,255] （单位125μs）, payload length为255Byte时，建议interval设置为50。
示例 | AT+SLERX=0,0,0,0,50
注意 | 参数为十进制,中间“,”不可省略。

### 常发常收停止指令

格式 | AT+SLETRXEND
响应 | 成功：OK general event report opcode[06] status：0,num_packet:3e8,rssi:81 注意：status为非0值表示该指令执行出错。 常见场景，重复发送（不生效）status：b 失败：ERROR
示例 | AT+SLETRXEND 回复： OK sle radio frequency tx|rx end status:0x0,num_packet:0x3e8,rssi:0x81 说明：如仪表发1000包后发结束指令，测试RX的收报数为1000包（0x3e8），测试RX的接收能量rssi为-127dbm（0x81） 如果发TX后执行结束指令，则收报数为0， rssi为0。
注意 | 此指令在执行SLE RF TX、RX后需要停止时执行。 rssi和num_packet在RX结束后关注。 rssi：接收能量值； num_packet：收包数。 为避免丢包，停止RX指令发送前要保证仪表已经完成发包

### SLE 复位指令

格式 | AT+SLERST
响应 | 成功：OK general event report opcode[07] status:0 失败：ERROR
示例 | AT+SLERST
注意 | 软件复位指令。

## 射频单音

格式 | AT+BTTXLO=<freq>,<mode>
响应 | 成功：OK 失败：ERROR
参数说明 | <freq>: 频点 0～78：射频信道号依次对应对应2402～2480 MHz，详见图1和图2 <mode>：开关 0：发单音； 255：停止单音； 其他值无效。
示例 | AT+BTTXLO=4,0 说明：在（2402+4）MHz发单音。 AT+BTTXLO=4,255 说明：在（2402+4）MHz停止单音。
注意 | 1. 发单音后不会自动停止，测试TRX性能前需要发指令AT+BTTXLO=0,255停止单音，避免影响。 2. 最新版本单音不再打印status：0，且不再依赖BLE使能，不与BLE业务耦合，单SLE版本也可以使用发单音和停止单音指令。

## XO 32M校准（可选）

### 执行CTRIM校准指令

格式 | AT+ XOCALI=<increase>,<step_num>
响应 | xo_ctrim_reg_val:0x0 成功：OK 失败：ERROR
参数说明 | < increase >: 增加或减小电容值 1：增加 0：减小 < step_num >: 电容值调整步进 取值范围[0,255]，默认0（十进制）
示例 | AT+ XOCALI=1,10 返回值： xo_ctrim_reg_val:0x10 OK 说明：给电容增加10steps，具体效果通过发送单音或调制信号观测 AT+ XOCALI=0,20 返回值： xo_ctrim_reg_val:0x0 OK 说明：电容在第一步增加10后减少20，超出范围，默认减为最小值0。
注意 | 超出[0,255]的步进无效，默认按照最大/最小配置寄存器，校准时无特殊环境约束。 步进和电容变化非严格线性变化，需要上位机程序使用二分法调整步进，通常常温频偏门限为±24kHz。

### CTRIM校准值写入EFUSE / FLASH指令

格式 | AT+ XOSETEFUSE
响应 | efuse_val: 0x0 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+ XOSETEFUSE 返回值： efuse_val: 0x2 说明：当前寄存器配置的电容步进为2，写入EFUSE成功后回读EFUSE值为0x2。
注意 | 由于EFUSE只能写入一次,根据回报值“efuse_val: 0x2“判断是否写入成功。

格式 | AT+ XOSETFLASH
响应 | flash_val: 0x2 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+ XOSETFLASH 返回值： flash_val: 0x2 说明：当前寄存器配置的电容步进为2，写入FLASH成功后回读FLASH值为0x2。
注意 | 根据回报值“flash_val: 0x2“判断是否写入成功。

### 读取当前CTRIM寄存器配置

格式 | AT+ XOREGVAL
响应 | reg_val: 0x0 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+ XOREGVAL 返回值： reg_val: 0x0 OK 说明：当前XO_CORE_CTRIM寄存器值为0x0。
注意 | 上电后默认从EFUSE中读出校准值应用到寄存器，若EFUSE为空，寄存器默认值为0x0。

## CFO动态校准上报（可选）

> 说明： “XO 32M校准（可选）”中ctrim校准时需要用蓝牙综测仪或频谱仪观测定频信号的频谱，通过调整ctrim电容值来改变XO 32M频偏；如果没有仪表，则可以考虑本小节中CF0动态上报的校准方式，通过将DUT与一块golden板对通实现，具体流程见《BS2XV100 产测指导书》。

格式 | AT+SLECFORPT
响应 | [AT]sle CFO report:6 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+SLECFORPT [AT]sle CFO report:6 OK 注意："6"为十进制数，代表当前DUT比golden板频偏相差6*3.9kHz = 23.4kHz
注意 | 1. AT+SLEENABLE 2. AT+SLEFACCALLBACK 3. AT+SLERX=0,0,0,0,50 (2402MHz 1M GFSK) 测试前先通过以上3条指令使得DUT处于RX常收状态，然后通过CFO上报指令查看当前CFO值，上报值为十进制有符号数，校准门限为CFO∈[-6,6], 即±24kHz。

指令串口示例：

格式 | AT+SLECFORSSI=<rssi>
响应 | [AT]sle CFO rssi limit:-60 成功：OK 失败：ERROR
示例 | AT+SLECFORSSI=-60 [AT]sle CFO rssi limit:-60 OK 注意："-60"为十进制有符号数，代表当前DUT接收能量大于-60的信号作为cfo上报的依据，小于-60dBm的信号将被视为干扰信号。
注意 | 1. AT+SLEENABLE 2. AT+SLEFACCALLBACK 3. AT+SLERX=0,0,0,0,50 (2402MHz 1M GFSK) 测试前先通过以上3条指令使得DUT处于RX常收状态，然后通过CFO rssi 门限设置指令配置信号过滤门限，防止干扰信号影响上报结果。

指令串口示例：

## RT201 FEM使能（可选）

> 说明： 本章仅供前端使用RT201型号的FEM模组的产品参考。

格式 | AT+ FEMENABLE=<fem_switch>
响应 | 成功：OK 失败：ERROR
参数说明 | <fem_switch>：发送频点 0：关闭fem配置； 1：使能fem配置。
示例 | AT+ FEMENABLE=1 返回值： OK AT+ FEMENABLE=0 返回值： OK 说明：入参写1使能fem配置，写0去使能，重启上下电后生效。
注意 | 使能fem的版本，由于fem器件限制输入功率，不能通过NV过指令自定义修改最大功率。

# AT指令组包示例

以下为AT常发常收指令的组包示例

表 1 SLE TX 组包

调制速率 | 信道 | 指令组包
--- | --- | ---
1M GFSK | 2402 | AT+SLETX=0,5,255,0,0,0,0,0,0,50
2440 | AT+SLETX=38,5,255,0,0,0,0,0,0,50
2480 | AT+SLETX=78,5,255,0,0,0,0,0,0,50
2M GFSK | 2404 | AT+SLETX=2,5,255,0,1,0,0,0,0,50
2440 | AT+SLETX=38,5,255,0,1,0,0,0,0,50
2478 | AT+SLETX=76,5,255,0,1,0,0,0,0,50
4M GFSK | 2405 | AT+SLETX=3,5,255,0,4,0,0,0,0,50
2441 | AT+SLETX=39,5,255,0,4,0,0,0,0,50
2477 | AT+SLETX=75,5,255,0,4,0,0,0,0,50
1M QPSK | 2402 | AT+SLETX=0,5,255,0,0,2,2,3,2,50
2440 | AT+SLETX=38,5,255,0,0,2,2,3,2,50
2480 | AT+SLETX=78,5,255,0,0,2,2,3,2,50
2M QPSK | 2404 | AT+SLETX=2,5,255,0,1,2,2,3,2,50
2440 | AT+SLETX=38,5,255,0,1,2,2,3,2,50
2478 | AT+SLETX=76,5,255,0,1,2,2,3,2,50
4M QPSK | 2405 | AT+SLETX=3,5,255,0,4,2,2,3,2,50
2441 | AT+SLETX=38,5,255,0,4,2,2,3,2,50
2477 | AT+SLETX=75,5,255,0,4,2,2,3,2,50
1M 8PSK | 2402 | AT+SLETX=0,5,255,0,0,2,3,3,2,50
2440 | AT+SLETX=38,5,255,0,0,2,3,3,2,50
2480 | AT+SLETX=78,5,255,0,0,2,3,3,2,50
2M 8PSK | 2404 | AT+SLETX=2,5,255,0,1,2,3,3,2,50
2440 | AT+SLETX=38,5,255,0,1,2,3,3,2,50
2478 | AT+SLETX=76,5,255,0,1,2,3,3,2,50
4M 8PSK | 2405 | AT+SLETX=3,5,255,0,4,2,3,3,2,50
2441 | AT+SLETX=39,5,255,0,4,2,3,3,2,50
2477 | AT+SLETX=75,5,255,0,4,2,3,3,2,50

表 2 SLE RX 组包

调制速率 | 信道 | 指令组包
--- | --- | ---
1M GFSK | 2402 | AT+SLERX=0,0,0,0,19
2440 | AT+SLERX=38,0,0,0,19
2480 | AT+SLERX=78,0,0,0,19
2M GFSK | 2404 | AT+SLERX=2,1,0,0,10
2440 | AT+SLERX=38,0,0,0,10
2478 | AT+SLERX=76,1,0,0,10
4M GFSK | 2405 | AT+SLERX=3,4,0,0,6
2441 | AT+SLERX=39,4,0,0,6
2477 | AT+SLERX=75,4,0,0,6
1M QPSK | 2402 | AT+SLERX=0,0,2,3,14
2440 | AT+SLERX=38,0,2,3,14
2480 | AT+SLERX=78,0,2,3,14
2M QPSK | 2404 | AT+SLERX=2,1,2,3,8
2440 | AT+SLERX=38,1,2,3,8
2478 | AT+SLERX=76,1,2,3,8
4M QPSK | 2405 | AT+SLERX=3,4,2,3,6
2441 | AT+SLERX=39,4,2,3,6
2477 | AT+SLERX=75,4,2,3,6
1M 8PSK | 2402 | AT+SLERX=0,0,2,3,10
2440 | AT+SLERX=38,0,2,3,10
2480 | AT+SLERX=78,0,2,3,10
2M 8PSK | 2404 | AT+SLERX=2,1,2,3,6
2440 | AT+SLERX=38,1,2,3,6
2478 | AT+SLERX=76,1,2,3,6
4M 8PSK | 2405 | AT+SLERX=3,4,2,3,6
2441 | AT+SLERX=39,4,2,3,6
2477 | AT+SLERX=75,4,2,3,6

# 注意事项

## 所有指令的参数输入格式必须为十进制

例如当包长0xFF需输入255时：

- 正确示例： AT+SLETX=0,5,255,0,1,2,2,0,0,50

- 错误示例： AT+SLETX=0,5,FF,0,1,2,2,0,0,50

> 说明： 参数必须是十进制。

## 部分指令返回值为十六进制

发送：

AT+SLETRXEND

回复：

OK

status:0x0, num_packet:0x3e8, rssi:0x81

> 说明： 测试RX的收报数为1000包（0x3e8)，RX的当前接收rssi为0x81，即-127dbm。

## 所有参数的间隔符逗号为英文字符","

示例如下：

- 正确示例：AT+SLETX=0,5,255,0,1,2,2,0,0,50

- 错误示例：AT+SLETX=0，5，55,0,1,2,2,0,0,50

  > 说明： 不识别中文字符逗号。

## 串口回复说明

图 1 串口回复示例1

图 2 串口回复示例2

> 说明：

> - TRX射频指令测试时，串口回复重点关注“status:0“、“num_packets:3e8“、“rssi:81“等字样。

> - 由于指令执行时序异步，“OK“和其他业务上报打印的先后顺序不是固定的，且涉及BLE/SLE TRX业务的指令，回复”OK”不代表指令正常执行。

## 星闪协议频点表

星闪协议拼点如图1和图2所示。

图 1 2400MHz频段不同带宽信道对应的射频信道中心频率和射频信道号1

图 2 2400MHz频段不同带宽信道对应的射频信道中心频率和射频信道号2

> 说明： 注意不同带宽的射频测试项需要测的频点不同，例如SLE 4M GFSK指令，测试低频的频点为2405MHz，而不是2402MHz。