HiSpark编程指南

- 使用说明
  - 贡献指南
- 开发环境
  - 环境搭建
  - 固件升级
- 软件平台
  - 软件FAQ

### 该页内容

- 1.sle案例中，client端设置MTU到520，最后实际最多到251的情况，如下图情况：
- 2.sle案例中，sle连接后，client用ssapc_write_cmd发，server可以收到；反过来用ssaps_notify_indicate发，client的notification_cb没有响应的情况
- 3.sle通信出现频繁断连重连现象

# 软件FAQ

## 1.sle案例中，client端设置MTU到520，最后实际最多到251的情况，如下图情况：

解决方法：

- server端与client端需设置mtu需保持一致，在server端的sle_ssaps_register_cbks内添加ssaps_set_info接口来设置MTU，如下图所示：

## 2.sle案例中，sle连接后，client用ssapc_write_cmd发，server可以收到；反过来用ssaps_notify_indicate发，client的notification_cb没有响应的情况

解决方法：

- 添加操作指示权限如图下

## 3.sle通信出现频繁断连重连现象

解决方法：

- 服务端：加入销毁线程函数，防止重复创建线程，修改如图下

- 客户端：修改如图下