# 前言<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226665"></a>

**概述<a name="section4537382116410"></a>**

本文针对WS53所应用产品如何通过星闪认证以及提供建议。

**产品版本<a name="section147mcpsimp"></a>**

与本文档相对应的产品版本如下。

<a name="table150mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row155mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="32%" id="mcps1.1.3.1.1"><p id="p157mcpsimp"><a name="p157mcpsimp"></a><a name="p157mcpsimp"></a><strong id="b158mcpsimp"><a name="b158mcpsimp"></a><a name="b158mcpsimp"></a>产品名称</strong></p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="68%" id="mcps1.1.3.1.2"><p id="p160mcpsimp"><a name="p160mcpsimp"></a><a name="p160mcpsimp"></a><strong id="b161mcpsimp"><a name="b161mcpsimp"></a><a name="b161mcpsimp"></a>产品版本</strong></p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row163mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="32%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p id="p691mcpsimp"><a name="p691mcpsimp"></a><a name="p691mcpsimp"></a>WS53</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="68%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p693mcpsimp"><a name="p693mcpsimp"></a><a name="p693mcpsimp"></a>V100</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**读者对象<a name="section166mcpsimp"></a>**

本文档主要适用于以下工程师：

-   技术支持工程师
-   产品测试工程师
-   产品开发工程师

**符号约定<a name="section173mcpsimp"></a>**

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

<a name="table176mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row181mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="21%" id="mcps1.1.3.1.1"><p id="p183mcpsimp"><a name="p183mcpsimp"></a><a name="p183mcpsimp"></a><strong id="b184mcpsimp"><a name="b184mcpsimp"></a><a name="b184mcpsimp"></a>符号</strong></p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="79%" id="mcps1.1.3.1.2"><p id="p186mcpsimp"><a name="p186mcpsimp"></a><a name="p186mcpsimp"></a><strong id="b187mcpsimp"><a name="b187mcpsimp"></a><a name="b187mcpsimp"></a>说明</strong></p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row189mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="21%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p class="msonormal" id="p191mcpsimp"><a name="p191mcpsimp"></a><a name="p191mcpsimp"></a><a name="image103"></a><a name="image103"></a><span><img id="image103" src="figures/zh-cn_image_0000001956227392.png" height="23.94" width="54.53"></span></p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="79%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p193mcpsimp"><a name="p193mcpsimp"></a><a name="p193mcpsimp"></a>表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。</p>
</td>
</tr>
<tr id="row194mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="21%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p class="msonormal" id="p196mcpsimp"><a name="p196mcpsimp"></a><a name="p196mcpsimp"></a><a name="image104"></a><a name="image104"></a><span><img id="image104" src="figures/zh-cn_image_0000001993226713.png" height="23.94" width="54.53"></span></p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="79%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p198mcpsimp"><a name="p198mcpsimp"></a><a name="p198mcpsimp"></a>表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。</p>
</td>
</tr>
<tr id="row199mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="21%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p class="msonormal" id="p201mcpsimp"><a name="p201mcpsimp"></a><a name="p201mcpsimp"></a><a name="image105"></a><a name="image105"></a><span><img id="image105" src="figures/zh-cn_image_0000001956227396.png" height="23.94" width="54.53"></span></p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="79%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p203mcpsimp"><a name="p203mcpsimp"></a><a name="p203mcpsimp"></a>表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低<a href="#ZH-CN_TOPIC_0000001993106445">软件版本获取</a>等级风险的危害。</p>
</td>
</tr>
<tr id="row204mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="21%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p class="msonormal" id="p206mcpsimp"><a name="p206mcpsimp"></a><a name="p206mcpsimp"></a><a name="image106"></a><a name="image106"></a><span><img id="image106" src="figures/zh-cn_image_0000001993106477.png" height="23.94" width="54.53"></span></p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="79%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p208mcpsimp"><a name="p208mcpsimp"></a><a name="p208mcpsimp"></a>用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。</p>
<p id="p209mcpsimp"><a name="p209mcpsimp"></a><a name="p209mcpsimp"></a>“须知”不涉及人身伤害。</p>
</td>
</tr>
<tr id="row210mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="21%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p class="msonormal" id="p212mcpsimp"><a name="p212mcpsimp"></a><a name="p212mcpsimp"></a><a name="image107"></a><a name="image107"></a><span><img id="image107" src="figures/zh-cn_image_0000001993226709.png" height="15.96" width="47.88"></span></p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="79%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p214mcpsimp"><a name="p214mcpsimp"></a><a name="p214mcpsimp"></a>对正文中重点信息的补充说明。</p>
<p id="p215mcpsimp"><a name="p215mcpsimp"></a><a name="p215mcpsimp"></a>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**修改记录<a name="section216mcpsimp"></a>**

<a name="table218mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row224mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="21%" id="mcps1.1.4.1.1"><p id="p226mcpsimp"><a name="p226mcpsimp"></a><a name="p226mcpsimp"></a><strong id="b227mcpsimp"><a name="b227mcpsimp"></a><a name="b227mcpsimp"></a>文档版本</strong></p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="26%" id="mcps1.1.4.1.2"><p id="p229mcpsimp"><a name="p229mcpsimp"></a><a name="p229mcpsimp"></a><strong id="b230mcpsimp"><a name="b230mcpsimp"></a><a name="b230mcpsimp"></a>发布日期</strong></p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="53%" id="mcps1.1.4.1.3"><p id="p232mcpsimp"><a name="p232mcpsimp"></a><a name="p232mcpsimp"></a><strong id="b233mcpsimp"><a name="b233mcpsimp"></a><a name="b233mcpsimp"></a>修改说明</strong></p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row14618142313217"><td class="cellrowborder" valign="top" width="21%" headers="mcps1.1.4.1.1 "><p id="p0619123527"><a name="p0619123527"></a><a name="p0619123527"></a>01</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="26%" headers="mcps1.1.4.1.2 "><p id="p1661962314211"><a name="p1661962314211"></a><a name="p1661962314211"></a>2024-08-08</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="53%" headers="mcps1.1.4.1.3 "><p id="p1146933725"><a name="p1146933725"></a><a name="p1146933725"></a>第一次正式版本发布。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

# 星闪认证简介<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227376"></a>

-   **[概述](#ZH-CN_TOPIC_0000001956227364)**  

-   **[认证类型](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226685)**  

-   **[认证流程](#ZH-CN_TOPIC_0000001956227368)**  

-   **[认证仪器和机构](#ZH-CN_TOPIC_0000001956227356)**  

-   **[认证继承](#ZH-CN_TOPIC_0000001956227380)**  

## 概述<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227364"></a>

星闪联盟正式成立于2020年9月22日，星闪联盟是致力于全球化的产业联盟，目标是推动新一代无线短距通信技术Sparklink的创新和产业的生态，承载智能汽车，智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，满足极致性能需求。

星闪联盟测试流程涉及多个组织，包括星闪联盟、被测设备厂家、授权测试实验室或参考实验室。各组织间互相融合、共同参与，提高测试转化效率，形成完整生态。

<a name="table196mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row201mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="18.98%" id="mcps1.1.3.1.1"><p id="p203mcpsimp"><a name="p203mcpsimp"></a><a name="p203mcpsimp"></a>组织</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="81.02000000000001%" id="mcps1.1.3.1.2"><p id="p205mcpsimp"><a name="p205mcpsimp"></a><a name="p205mcpsimp"></a>职责</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row206mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="18.98%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p id="p208mcpsimp"><a name="p208mcpsimp"></a><a name="p208mcpsimp"></a>星闪联盟</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="81.02000000000001%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p210mcpsimp"><a name="p210mcpsimp"></a><a name="p210mcpsimp"></a>制定测试测试流程及规范，委托秘书处接收测试申请，收取测试申请费用，并根据测试结果在网站上进行公示列名</p>
</td>
</tr>
<tr id="row211mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="18.98%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p id="p213mcpsimp"><a name="p213mcpsimp"></a><a name="p213mcpsimp"></a>被测设备厂家</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="81.02000000000001%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p215mcpsimp"><a name="p215mcpsimp"></a><a name="p215mcpsimp"></a>通过邮件的方式向星闪联盟秘书处提交测试申请，选择授权测试实验室或参考实验室，完成产品测试过程。</p>
</td>
</tr>
<tr id="row216mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="18.98%" headers="mcps1.1.3.1.1 "><p id="p218mcpsimp"><a name="p218mcpsimp"></a><a name="p218mcpsimp"></a>授权测试实验室</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="81.02000000000001%" headers="mcps1.1.3.1.2 "><p id="p220mcpsimp"><a name="p220mcpsimp"></a><a name="p220mcpsimp"></a>根据联盟发布的测试规范和测试用例，选择合适的测试系统与工具，为被测设备厂家提供测试服务。</p>
<p id="p883819015332"><a name="p883819015332"></a><a name="p883819015332"></a>测试结果通过测试报告反馈给厂商和秘书处。授权测试实验室或参考实验室由星闪联盟授权，对测试结果负责。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 认证类型<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226685"></a>

<a name="table223mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row229mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="17.82178217821782%" id="mcps1.1.4.1.1"><p id="p231mcpsimp"><a name="p231mcpsimp"></a><a name="p231mcpsimp"></a>认证类型</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="39.603960396039604%" id="mcps1.1.4.1.2"><p id="p233mcpsimp"><a name="p233mcpsimp"></a><a name="p233mcpsimp"></a>类型说明</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="42.57425742574258%" id="mcps1.1.4.1.3"><p id="p235mcpsimp"><a name="p235mcpsimp"></a><a name="p235mcpsimp"></a>主要功能</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row236mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="17.82178217821782%" headers="mcps1.1.4.1.1 "><p id="p238mcpsimp"><a name="p238mcpsimp"></a><a name="p238mcpsimp"></a>芯片或子系统</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="39.603960396039604%" headers="mcps1.1.4.1.2 "><p id="p240mcpsimp"><a name="p240mcpsimp"></a><a name="p240mcpsimp"></a>一般指具备完整的芯片、模组或子系统的提供星闪通信技术元器件。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="42.57425742574258%" headers="mcps1.1.4.1.3 "><p id="p242mcpsimp"><a name="p242mcpsimp"></a><a name="p242mcpsimp"></a>其功能包含：星闪接入层等，也可以按需包括基础服务层和其他功能。</p>
</td>
</tr>
<tr id="row243mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" width="17.82178217821782%" headers="mcps1.1.4.1.1 "><p id="p245mcpsimp"><a name="p245mcpsimp"></a><a name="p245mcpsimp"></a>终端产品</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="39.603960396039604%" headers="mcps1.1.4.1.2 "><p id="p247mcpsimp"><a name="p247mcpsimp"></a><a name="p247mcpsimp"></a>一般指具备完整星闪功能的、面向普通消费者销售使用的设备。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="42.57425742574258%" headers="mcps1.1.4.1.3 "><p id="p249mcpsimp"><a name="p249mcpsimp"></a><a name="p249mcpsimp"></a>其功能包含：星闪接入层、基础服务层、基础应用层等全套星闪功能。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

星闪测试产品可能包括2种类型：芯片和子系统、终端产品。

## 认证流程<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227368"></a>

**图 1**  认证流程图<a name="fig915611453617"></a>  
![](figures/认证流程图.png "认证流程图")

星闪联盟链接：http://sparklink.org.cn/cert/

## 认证仪器和机构<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227356"></a>

目前已知的认证仪器，以及测试实验室信息如下，仅供参考。

**认证仪器**

1.  星闪协议一致性测试仪表：永谐SLE1000。
2.  星闪射频一致性测试仪表：
    -   极致汇仪WT328/WT328E。
    -   星河亮点SP9020。

**认证机构信息**：

1.  中国电子技术标准化研究院物联网中心。
2.  中国信息通信研究院，泰尔实验室。

详细认证机构及仪表信息以官网信息为准：http://sparklink.org.cn/cert/

## 认证继承<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227380"></a>

认证状态：WS53芯片已进行星闪射频和协议认证，联盟网站已列名（2024.06.13更新\)。

产品或者模组厂商， 一般可以继承芯片厂商的协议认证，射频需要对应产品单独认证并列名。

详细认证规则以及需要的材料信息，建议咨询联盟或者认证实验室，以其信息为准。

![](figures/zh-cn_image_0000001993106469.png)

# 星闪协议认证<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227352"></a>

-   **[认证环境](#ZH-CN_TOPIC_0000001993106437)**  

-   **[认证仪使用](#ZH-CN_TOPIC_0000001993106449)**  

## 认证环境<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106437"></a>

星闪认证环境由星闪认证仪，测试单板，测试电脑组成。

SLE认证仪和被测设备通过USB端口与电脑连接,通过无线通信交互进行协议验证测试。

![](figures/zh-cn_image_0000001993226693.png)

物料准备：

1.  单板物料：
    -   USB单板
    -   USB线
    -   串口小板
    -   射频线
    -   外接天线

2.  辅助物料：
    -   2根公对公的USB线
    -   USB HUB

## 认证仪使用<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106449"></a>

-   **[端口连接](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226661)**  

-   **[认证仪端口配置](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226689)**  

-   **[认证启动测试](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226673)**  

### 端口连接<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226661"></a>

SLE 1000认证仪使用方法，设备使用可自行认证实验室工作人员：

仪器上两个端口，一端是**供电口**，一端**设备口**，插上后可以识别2组单板设备。（默认一组BTC only版本，一组全系统版本）

-   A是HCI口 （发命令btc测试）。
-   B是Log口 （烧写版本的端口，烧写打包的接入层btc only版本）。
-   C是AT口。

![](figures/zh-cn_image_0000001993106485.png)

### 认证仪端口配置<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226689"></a>

修改测试套里面config.json文件：

1. 软件运行环境windows平台。

2.  打开server/config.json文件，将仪表中接入层测试单板的HCI口（M12M13）配置到rtd.uHCI、AT口（A12A13）配置到rtd.uAT。

3.  打开server/config.json文件，将被测设备（接入层）单板的HCI口（M12M13）配置到dut.uHCI。

3. 双击server/main.exe，出现"http server Running on http://0.0.0.0:36066"表示启动正常。

4. 双击web/index.html，打开的网页为仪表的操作界面，可执行相关测试操作。

![](figures/zh-cn_image_0000001993226701.png)

将服务层的AT口，配置到server/config.json文件里面的service.rtd.uAT。

协议层的HCI口，配置到server/config.json文件里面的dut.uhci

![](figures/zh-cn_image_0000001993106473.png)

### 认证启动测试<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226673"></a>

![](figures/zh-cn_image_0000001993226697.png)

测试完后保存如下路径log，以及导出测试结果。

1、\\测试套件\\sle\_test\_server\\server\\log

2、\\测试套件\\sle\_test\_server\\server\\result

# 星闪射频认证<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227372"></a>

-   **[射频认证环境](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226669)**  

-   **[认证准备和参数](#ZH-CN_TOPIC_0000001993106461)**  

## 射频认证环境<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226669"></a>

星闪射频测试，主要涉及将WV-328射频仪器，测试设备，PC电脑。

如[图1](#fig5545144613366)所示连接后，启动射频测试，相关测试主要是认证实验室人员进行操作。

**图 1**  设备连接示意图<a name="fig5545144613366"></a>  
![](figures/设备连接示意图.png "设备连接示意图")

## 认证准备和参数<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106461"></a>

相关接口及版本下载同协议认证。

认证中心会按照从官网根据勾选规格生成的模板，基于模板导入生成用例，然后点击开始测试。

# 星闪特性支持<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106457"></a>

星闪认证用例详细描述请参见《星闪无线通信 低功耗技术要求和测试方法》。

https://sparklink.org.cn/standard/

-   **[协议一致性用例](#ZH-CN_TOPIC_0000001993106465)**  

-   **[射频认证用例](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226681)**  

## 协议一致性用例<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106465"></a>

WS73进行了星闪协议认证和射频认证，WS53规格同WS73继承认证结果。

终端、模组厂商可以直接继承芯片的认证结果。详细认证项目见如下列表：

<a name="table312mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row320mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="11.881188118811883%" id="mcps1.1.6.1.1"><p id="p322mcpsimp"><a name="p322mcpsimp"></a><a name="p322mcpsimp"></a>测试类</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="12.871287128712874%" id="mcps1.1.6.1.2"><p id="p325mcpsimp"><a name="p325mcpsimp"></a><a name="p325mcpsimp"></a>测试项</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="17.821782178217823%" id="mcps1.1.6.1.3"><p id="p328mcpsimp"><a name="p328mcpsimp"></a><a name="p328mcpsimp"></a>测试子项</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="42.57425742574258%" id="mcps1.1.6.1.4"><p id="p331mcpsimp"><a name="p331mcpsimp"></a><a name="p331mcpsimp"></a>测试内容</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="14.851485148514854%" id="mcps1.1.6.1.5"><p id="p334mcpsimp"><a name="p334mcpsimp"></a><a name="p334mcpsimp"></a>执行用例</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row336mcpsimp"><td class="cellrowborder" rowspan="16" valign="top" width="11.881188118811883%" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p338mcpsimp"><a name="p338mcpsimp"></a><a name="p338mcpsimp"></a><strong id="b339mcpsimp"><a name="b339mcpsimp"></a><a name="b339mcpsimp"></a>星闪 协议认证</strong></p>
</td>
<td class="cellrowborder" rowspan="6" valign="top" width="12.871287128712874%" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p341mcpsimp"><a name="p341mcpsimp"></a><a name="p341mcpsimp"></a>物理层特性</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="17.821782178217823%" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p343mcpsimp"><a name="p343mcpsimp"></a><a name="p343mcpsimp"></a>系统带宽</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="42.57425742574258%" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p345mcpsimp"><a name="p345mcpsimp"></a><a name="p345mcpsimp"></a>必选支持1MHz、2MHz、4MHz带宽。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="14.851485148514854%" headers="mcps1.1.6.1.5 "><p id="p347mcpsimp"><a name="p347mcpsimp"></a><a name="p347mcpsimp"></a>11.2.6-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row348mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p350mcpsimp"><a name="p350mcpsimp"></a><a name="p350mcpsimp"></a>调制方式</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p352mcpsimp"><a name="p352mcpsimp"></a><a name="p352mcpsimp"></a>必选支持MCS8。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p354mcpsimp"><a name="p354mcpsimp"></a><a name="p354mcpsimp"></a>11.2.6-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row355mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p357mcpsimp"><a name="p357mcpsimp"></a><a name="p357mcpsimp"></a>无线帧类型</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p359mcpsimp"><a name="p359mcpsimp"></a><a name="p359mcpsimp"></a>必选支持无线帧类型1。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p361mcpsimp"><a name="p361mcpsimp"></a><a name="p361mcpsimp"></a>11.1.7-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row362mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p364mcpsimp"><a name="p364mcpsimp"></a><a name="p364mcpsimp"></a>无线帧类型</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p366mcpsimp"><a name="p366mcpsimp"></a><a name="p366mcpsimp"></a>必选支持无线帧类型2。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p368mcpsimp"><a name="p368mcpsimp"></a><a name="p368mcpsimp"></a>11.2.6-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row369mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p371mcpsimp"><a name="p371mcpsimp"></a><a name="p371mcpsimp"></a>收发间隔</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p373mcpsimp"><a name="p373mcpsimp"></a><a name="p373mcpsimp"></a>收发间隔必选支持125μs。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p375mcpsimp"><a name="p375mcpsimp"></a><a name="p375mcpsimp"></a>11.2.6-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row376mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p378mcpsimp"><a name="p378mcpsimp"></a><a name="p378mcpsimp"></a>广播类型</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p380mcpsimp"><a name="p380mcpsimp"></a><a name="p380mcpsimp"></a>必选支持基础广播和扩展广播。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p382mcpsimp"><a name="p382mcpsimp"></a><a name="p382mcpsimp"></a>11.1.2-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row383mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p385mcpsimp"><a name="p385mcpsimp"></a><a name="p385mcpsimp"></a>数据链路层</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p387mcpsimp"><a name="p387mcpsimp"></a><a name="p387mcpsimp"></a>异步数据链路</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p389mcpsimp"><a name="p389mcpsimp"></a><a name="p389mcpsimp"></a>必选支持异步数据链路。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p391mcpsimp"><a name="p391mcpsimp"></a><a name="p391mcpsimp"></a>11.2.6-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row392mcpsimp"><td class="cellrowborder" rowspan="7" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p394mcpsimp"><a name="p394mcpsimp"></a><a name="p394mcpsimp"></a>控制面特性</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p396mcpsimp"><a name="p396mcpsimp"></a><a name="p396mcpsimp"></a>特性交互</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p398mcpsimp"><a name="p398mcpsimp"></a><a name="p398mcpsimp"></a>支持特性交互。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p400mcpsimp"><a name="p400mcpsimp"></a><a name="p400mcpsimp"></a>11.5.3-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row401mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p403mcpsimp"><a name="p403mcpsimp"></a><a name="p403mcpsimp"></a>版本交互</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p405mcpsimp"><a name="p405mcpsimp"></a><a name="p405mcpsimp"></a>支持版本交互。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p407mcpsimp"><a name="p407mcpsimp"></a><a name="p407mcpsimp"></a>11.5.4-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row408mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p410mcpsimp"><a name="p410mcpsimp"></a><a name="p410mcpsimp"></a>数据长度更新</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p412mcpsimp"><a name="p412mcpsimp"></a><a name="p412mcpsimp"></a>支持数据长度更新。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p414mcpsimp"><a name="p414mcpsimp"></a><a name="p414mcpsimp"></a>11.5.5-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row415mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p417mcpsimp"><a name="p417mcpsimp"></a><a name="p417mcpsimp"></a>跳频地图更新</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p419mcpsimp"><a name="p419mcpsimp"></a><a name="p419mcpsimp"></a>支持跳频地图更新。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p421mcpsimp"><a name="p421mcpsimp"></a><a name="p421mcpsimp"></a>11.5.8-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row422mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p424mcpsimp"><a name="p424mcpsimp"></a><a name="p424mcpsimp"></a>物理层类型更新</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p426mcpsimp"><a name="p426mcpsimp"></a><a name="p426mcpsimp"></a>支持物理层类型更新。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p428mcpsimp"><a name="p428mcpsimp"></a><a name="p428mcpsimp"></a>11.5.11-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row429mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p431mcpsimp"><a name="p431mcpsimp"></a><a name="p431mcpsimp"></a>链路断开</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p433mcpsimp"><a name="p433mcpsimp"></a><a name="p433mcpsimp"></a>支持链路断开。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p435mcpsimp"><a name="p435mcpsimp"></a><a name="p435mcpsimp"></a>11.5.16-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row436mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p438mcpsimp"><a name="p438mcpsimp"></a><a name="p438mcpsimp"></a>参数更新</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p440mcpsimp"><a name="p440mcpsimp"></a><a name="p440mcpsimp"></a>支持参数更新。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p442mcpsimp"><a name="p442mcpsimp"></a><a name="p442mcpsimp"></a>11.5.17-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row443mcpsimp"><td class="cellrowborder" rowspan="2" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p445mcpsimp"><a name="p445mcpsimp"></a><a name="p445mcpsimp"></a>信息安全</p>
</td>
<td class="cellrowborder" rowspan="2" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p447mcpsimp"><a name="p447mcpsimp"></a><a name="p447mcpsimp"></a>安全保护</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p449mcpsimp"><a name="p449mcpsimp"></a><a name="p449mcpsimp"></a>G/T节点加密和完整性保护SM4。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p451mcpsimp"><a name="p451mcpsimp"></a><a name="p451mcpsimp"></a>13.2.1/2</p>
</td>
</tr>
<tr id="row452mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p454mcpsimp"><a name="p454mcpsimp"></a><a name="p454mcpsimp"></a>G/T节点加密和完整性保护AES。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p456mcpsimp"><a name="p456mcpsimp"></a><a name="p456mcpsimp"></a>13.2.1/2</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 射频认证用例<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226681"></a>

<a name="table458mcpsimp"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row466mcpsimp"><th class="cellrowborder" valign="top" width="11.881188118811883%" id="mcps1.1.6.1.1"><p id="p468mcpsimp"><a name="p468mcpsimp"></a><a name="p468mcpsimp"></a>测试类</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="12.871287128712874%" id="mcps1.1.6.1.2"><p id="p471mcpsimp"><a name="p471mcpsimp"></a><a name="p471mcpsimp"></a>测试项</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="17.821782178217823%" id="mcps1.1.6.1.3"><p id="p474mcpsimp"><a name="p474mcpsimp"></a><a name="p474mcpsimp"></a>测试子项</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="41.584158415841586%" id="mcps1.1.6.1.4"><p id="p477mcpsimp"><a name="p477mcpsimp"></a><a name="p477mcpsimp"></a>测试内容</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="15.841584158415845%" id="mcps1.1.6.1.5"><p id="p480mcpsimp"><a name="p480mcpsimp"></a><a name="p480mcpsimp"></a>执行用例</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row482mcpsimp"><td class="cellrowborder" rowspan="13" valign="top" width="11.881188118811883%" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p484mcpsimp"><a name="p484mcpsimp"></a><a name="p484mcpsimp"></a>星闪射频</p>
<p id="p485mcpsimp"><a name="p485mcpsimp"></a><a name="p485mcpsimp"></a>认证</p>
</td>
<td class="cellrowborder" rowspan="7" valign="top" width="12.871287128712874%" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p487mcpsimp"><a name="p487mcpsimp"></a><a name="p487mcpsimp"></a>射频能力</p>
<p id="p23821430143520"><a name="p23821430143520"></a><a name="p23821430143520"></a>（发射机测试）</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="17.821782178217823%" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p490mcpsimp"><a name="p490mcpsimp"></a><a name="p490mcpsimp"></a>输出功率范围</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="41.584158415841586%" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p492mcpsimp"><a name="p492mcpsimp"></a><a name="p492mcpsimp"></a>功率等级0~4任意一种或多种。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="15.841584158415845%" headers="mcps1.1.6.1.5 "><p id="p494mcpsimp"><a name="p494mcpsimp"></a><a name="p494mcpsimp"></a>12.1.1-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row495mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p497mcpsimp"><a name="p497mcpsimp"></a><a name="p497mcpsimp"></a>带宽</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p499mcpsimp"><a name="p499mcpsimp"></a><a name="p499mcpsimp"></a>1MHz/2MHz/4MHz。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p501mcpsimp"><a name="p501mcpsimp"></a><a name="p501mcpsimp"></a>12.1/2/3.1-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row502mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p504mcpsimp"><a name="p504mcpsimp"></a><a name="p504mcpsimp"></a>GFSK频率偏差</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p506mcpsimp"><a name="p506mcpsimp"></a><a name="p506mcpsimp"></a>符合GFSK频率偏差要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p508mcpsimp"><a name="p508mcpsimp"></a><a name="p508mcpsimp"></a>12.1.2.1-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row509mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p511mcpsimp"><a name="p511mcpsimp"></a><a name="p511mcpsimp"></a>PSK误差矢量幅度</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p513mcpsimp"><a name="p513mcpsimp"></a><a name="p513mcpsimp"></a>符合PSK调制EVM要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p515mcpsimp"><a name="p515mcpsimp"></a><a name="p515mcpsimp"></a>12.1.2.2-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row516mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p518mcpsimp"><a name="p518mcpsimp"></a><a name="p518mcpsimp"></a>频率容限</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p520mcpsimp"><a name="p520mcpsimp"></a><a name="p520mcpsimp"></a>初始频率偏差、频率漂移。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p522mcpsimp"><a name="p522mcpsimp"></a><a name="p522mcpsimp"></a>12.1.2.3-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row523mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p525mcpsimp"><a name="p525mcpsimp"></a><a name="p525mcpsimp"></a>GFSK频段内发射</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p527mcpsimp"><a name="p527mcpsimp"></a><a name="p527mcpsimp"></a>符合频谱模板要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p529mcpsimp"><a name="p529mcpsimp"></a><a name="p529mcpsimp"></a>12.1.3.1-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row530mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p532mcpsimp"><a name="p532mcpsimp"></a><a name="p532mcpsimp"></a>PSK频段内发射</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p534mcpsimp"><a name="p534mcpsimp"></a><a name="p534mcpsimp"></a>符合频谱模板要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p536mcpsimp"><a name="p536mcpsimp"></a><a name="p536mcpsimp"></a>12.1.3.2-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row537mcpsimp"><td class="cellrowborder" rowspan="6" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p539mcpsimp"><a name="p539mcpsimp"></a><a name="p539mcpsimp"></a>射频能力</p>
<p id="p439703913355"><a name="p439703913355"></a><a name="p439703913355"></a>(接收机测试)</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p542mcpsimp"><a name="p542mcpsimp"></a><a name="p542mcpsimp"></a>参考灵敏度</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p544mcpsimp"><a name="p544mcpsimp"></a><a name="p544mcpsimp"></a>符合参考灵敏度要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p546mcpsimp"><a name="p546mcpsimp"></a><a name="p546mcpsimp"></a>12.2.1.1-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row547mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p549mcpsimp"><a name="p549mcpsimp"></a><a name="p549mcpsimp"></a>最大输入电平</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p551mcpsimp"><a name="p551mcpsimp"></a><a name="p551mcpsimp"></a>≥-10dBm。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p553mcpsimp"><a name="p553mcpsimp"></a><a name="p553mcpsimp"></a>12.2.1.2-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row554mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p556mcpsimp"><a name="p556mcpsimp"></a><a name="p556mcpsimp"></a>频段内选择性</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p558mcpsimp"><a name="p558mcpsimp"></a><a name="p558mcpsimp"></a>有用信号为参考灵敏度+3dB，干扰信号符合接收机频段内选择性要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p560mcpsimp"><a name="p560mcpsimp"></a><a name="p560mcpsimp"></a>12.2.2.1-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row561mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p563mcpsimp"><a name="p563mcpsimp"></a><a name="p563mcpsimp"></a>频段外选择性</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p565mcpsimp"><a name="p565mcpsimp"></a><a name="p565mcpsimp"></a>有用信号为参考灵敏度+3dB，干扰信号符合接收机频段外选择性要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p567mcpsimp"><a name="p567mcpsimp"></a><a name="p567mcpsimp"></a>12.2.2.2-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row568mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p570mcpsimp"><a name="p570mcpsimp"></a><a name="p570mcpsimp"></a>接收机干扰互调</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p572mcpsimp"><a name="p572mcpsimp"></a><a name="p572mcpsimp"></a>有用信号为参考灵敏度+6dB，干扰信号为-50dBm</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p574mcpsimp"><a name="p574mcpsimp"></a><a name="p574mcpsimp"></a>12.2.2.3-1</p>
</td>
</tr>
<tr id="row575mcpsimp"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p577mcpsimp"><a name="p577mcpsimp"></a><a name="p577mcpsimp"></a>接收机RSSI测量精度</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p579mcpsimp"><a name="p579mcpsimp"></a><a name="p579mcpsimp"></a>验证星闪低功耗短距离通信设备满足接收机机RSSI测量精度要求。</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p581mcpsimp"><a name="p581mcpsimp"></a><a name="p581mcpsimp"></a>12.2.3-1</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

# 常见问题&测试命令汇总（FAQ）<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106453"></a>

-   **[软件版本获取](#ZH-CN_TOPIC_0000001993106445)**  

-   **[串口工具和驱动](#ZH-CN_TOPIC_0000001993226677)**  

-   **[软件启动加载](#ZH-CN_TOPIC_0000001956227360)**  

-   **[产测版本射频测试命令](#ZH-CN_TOPIC_0000001993106441)**  

## 软件版本获取<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106445"></a>

<a name="table65219319519"></a>
<table><thead align="left"><tr id="row1012133751"><th class="cellrowborder" valign="top" width="12.3%" id="mcps1.1.6.1.1"><p id="p171212031358"><a name="p171212031358"></a><a name="p171212031358"></a>WS53</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="10.79%" id="mcps1.1.6.1.2"><p id="p2121431654"><a name="p2121431654"></a><a name="p2121431654"></a>认证类型</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="18.77%" id="mcps1.1.6.1.3"><p id="p74489297206"><a name="p74489297206"></a><a name="p74489297206"></a>软件版本</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="18.77%" id="mcps1.1.6.1.4"><p id="p14611827112013"><a name="p14611827112013"></a><a name="p14611827112013"></a>测试接口</p>
</th>
<th class="cellrowborder" valign="top" width="39.37%" id="mcps1.1.6.1.5"><p id="p3121437514"><a name="p3121437514"></a><a name="p3121437514"></a>说明</p>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr id="row1712113310510"><td class="cellrowborder" rowspan="2" valign="top" width="12.3%" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p131219310518"><a name="p131219310518"></a><a name="p131219310518"></a>BLE BQB认证</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="10.79%" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p17121123150"><a name="p17121123150"></a><a name="p17121123150"></a>协议认证</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.77%" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p51211031356"><a name="p51211031356"></a><a name="p51211031356"></a>device only版本</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.77%" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p6121431659"><a name="p6121431659"></a><a name="p6121431659"></a>HCI接口</p>
</td>
<td class="cellrowborder" rowspan="2" valign="top" width="39.37%" headers="mcps1.1.6.1.5 "><a name="ol3412204414207"></a><a name="ol3412204414207"></a><ol id="ol3412204414207"><li>BLE协议和射频认证，认证仪器需要使用到HCI发送协议消息，必须使用device only版本。</li><li>模组或者产品厂商需要外接HCI口。</li></ol>
</td>
</tr>
<tr id="row7121143751"><td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p1412111314510"><a name="p1412111314510"></a><a name="p1412111314510"></a>射频认证</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p13121931852"><a name="p13121931852"></a><a name="p13121931852"></a>device only版本</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p11211931958"><a name="p11211931958"></a><a name="p11211931958"></a>HCI接口</p>
</td>
</tr>
<tr id="row5121731252"><td class="cellrowborder" valign="top" width="12.3%" headers="mcps1.1.6.1.1 "><p id="p161222033519"><a name="p161222033519"></a><a name="p161222033519"></a>星闪SLE认证</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="10.79%" headers="mcps1.1.6.1.2 "><p id="p31221430511"><a name="p31221430511"></a><a name="p31221430511"></a>协议认证</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.77%" headers="mcps1.1.6.1.3 "><p id="p12122739513"><a name="p12122739513"></a><a name="p12122739513"></a>device only版本</p>
<p id="p111221931754"><a name="p111221931754"></a><a name="p111221931754"></a>/产测版本</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="18.77%" headers="mcps1.1.6.1.4 "><p id="p10122031557"><a name="p10122031557"></a><a name="p10122031557"></a>HCI接口/AT接口</p>
</td>
<td class="cellrowborder" valign="top" width="39.37%" headers="mcps1.1.6.1.5 "><p id="p2012211315514"><a name="p2012211315514"></a><a name="p2012211315514"></a>星闪认证，产测版本可以支持射频测试命令发送。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

默认软件版本对应的串口信息如下, 如果产品或者模组存在管脚占用，需要单独联系。

HCI串口：UART波特率115200, 对应UART2

AT串口：UART波特率115200，对应UART0

## 串口工具和驱动<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993226677"></a>

-   sscom.5.13.1

    https://mydown.yesky.com/pcsoft/413551036.html

-   串口小板的驱动

    https://www.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=2041464

-   版本烧写，使用burntools工具（海思工）

## 软件启动加载<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001956227360"></a>

1.  下载软件，启动星闪服务：星闪协议认证 使用BTC only版本，接串口小板使用（位置J16）。

    HCI串口uart波特率115200

    ![](figures/zh-cn_image_0000001993106481.png)

    2、软件启动：

    btc only烧完版本后直接复位即可本地启动，可以用于协议或者射频测试。

## 产测版本射频测试命令<a name="ZH-CN_TOPIC_0000001993106441"></a>

产测版本射频测试命令

产测版本可以使用AT命令进行星闪射频认证测试，详细可参考《WS53V100系列射频测试用户指南》

**//开启SLE**

AT+SLEENABLE

**//SLE注册回调，用于消息回显**

AT+SLEFACCALLBACK

**// SLE常发**

AT+SLETX=<channel\>,<power\>,<data\_len\>,<payload\_type\>,<phy\>,<format\>,<rate\>,<pilot\_ratio\>,<polar\>,<interval\>

```
AT+SLETX=0,7,255,0,0,0,0,0,0,50
```

样例表示：在0号信道，功率档位为7，发送包长度为255字节

（说明：参数中的ff00为发送数据长度，小端字节序表示，即0x00ff，转换成十进制表示为255），发送包类型PRBS9，1M Phy，GFSK的format和调制方式，无导频无编码，发包间隔6250μs（说明：SLE的1个slot为125μs，因此50slot时间间隔为50\*125=6250μs）。

**//SLE常收**

AT+SLERX=<channel\>,<phy\>,<format\>,<pilot\_ratio\>,<interval\>

```
AT+SLERX=0,0,0,0,50
```

样例表示：在0号信道接收1M PHY、GFSK帧格式的包，包间隔6250μs（说明：SLE的1个slot为125μs，因此时间间隔为50\*125=6250μs）

**//结束常发常收**

AT+SLETRXEND

**//SLE复位**

AT+SLERST

