# 1.0.16版本描述文件

## 1.对前一基础版本不足之处的改进

| 序号  | 涉及模块    | 问题描述                                                | 备注  |
| --- | ------- | --------------------------------------------------- | --- |
| 01  | BLE     | 在MacBook电脑上，蓝牙连接下，有概率出现一卡一卡现象                       |     |
| 02  | SLE     | 多个dongle插在usbhub上出现断连问题                             |     |
| 03  | SLE/BLE | 入standby低功耗，唤醒之后，必然出现sle无法切换回报率，或者ble无法更新连接参数       |     |
| 04  | BTH     | ble client在对端不存在ble server情况下会不返回卡住线程               |     |
| 05  | SLE     | 鼠标重新上电概率性出现断连又回连问题                                  |     |
| 06  | PLT     | 红外学习功能不成功                                           |     |
| 07  | PLT     | 概率性触发鬼键                                             |     |
| 08  | PLT     | 语音遥控器压测有出现本地录音噪声非背景底噪                               |     |
| 09  | BTH     | 事件和消息顺序异常                                           |     |
| 10  | SLE     | 2.4G模式下，休眠唤醒后回连出现断链回连一直循环情况，首先是2个断链原因是0x07，后面都是0x1c |     |
| 11  | PLT     | SLP加载固件出现异常挂死                                       |     |
| 12  | PLT     | bs21进入低功耗唤醒之后uart接收数据变慢                             |     |

## 2.对前一基础版本新增、修改和删除的功能特性

### 2.1 BS2X 1.0.16版本对比BS2X 1.0.15版本

本章节描述当前版本与上一个基础版本之间的所有新增功能特性。

| 序号  | 简要描述             | 详细描述                 | 修改模块 |
| --- | ---------------- | -------------------- | ---- |
| 01  | 支持测距DLI标准        | 支持测距DLI标准，可通过互联互通认证  | SLE  |
| 02  | 新增BLE Long Range | 支持BLE Long Range功能   | BLE  |
| 03  | 新增标准广播支持         | 支持标准广播，兼容旧广播         | SLE  |
| 04  | SPI总线调整          | 支持调整调整SPI CS及TSRAD延时 | PLT  |

## 3.接口变更说明

### 3.1 BLE SDK接口变更说明

| 头文件          | 修改内容                                     | 修改版本        |
| ------------ | ---------------------------------------- | ----------- |
| bts_le_gap.h | 1、新增gap_ble_set_scan_extern_parameters接口 | BS2X 1.0.16 |

### 3.2 SLE SDK接口变更说明

| 头文件                      | 修改内容                                  | 修改版本        |
| ------------------------ | ------------------------------------- | ----------- |
| sle_at_dd.h              | 1、增加广播过滤策略字段                          | BS2X 1.0.16 |
| uapi_gle_dev_discovery.h | 1、新增设置广播拓展默认参数接口                      | BS2X 1.0.16 |
| sle_device_discovery.h   | 1、增加广播过滤策略字段                          | BS2X 1.0.16 |
| gle_hci_ev.h             | 1、新增测距状态                              | BS2X 1.0.16 |
| bth_gle_hadm.h           | 1、新增星闪层设置cs 参数, GTTT组网模式              | BS2X 1.0.16 |
| sle_hadm_manager.h       | 1、新增GTTT 模式下 channel sounding 参数及配置方法 | BS2X 1.0.16 |
