# 固件升级

## 1.开发板串口为COM10，但是终端显示：Com0 open fail, please check com is busy or not exist，设备管理器中也没办法更改串口为COM0

![image.png](figures/46.png)

**解决方法：**

- SDK根目录下有一个hiproj文件，你在里面找到port=comxx这个，改成你设备管理器的就可以

![image.png](figures/47.png)
